onerror {resume}
quietly WaveActivateNextPane {} 0
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/stim_dip_if/dip
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/t1/fpga_bus/dip
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/stim_clock_if/clk
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/t1/fpga_bus/clk
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/t1/fpga_bus/timer
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/t1/s/FRAM_Adr
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/t1/s/clk_cntr
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/t1/s/FRAM_DATA_IN
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/t1/s/FRAM_DATA_OUT
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/t1/f/mosi
add wave -noupdate -radix binary /top_tb/t1/f/sclk
TreeUpdate [SetDefaultTree]
WaveRestoreCursors {{Cursor 1} {0 ns} 0}
quietly wave cursor active 0
configure wave -namecolwidth 150
configure wave -valuecolwidth 100
configure wave -justifyvalue left
configure wave -signalnamewidth 0
configure wave -snapdistance 10
configure wave -datasetprefix 0
configure wave -rowmargin 4
configure wave -childrowmargin 2
configure wave -gridoffset 0
configure wave -gridperiod 1
configure wave -griddelta 40
configure wave -timeline 0
configure wave -timelineunits ns
update
WaveRestoreZoom {50 ns} {1050 ns}
