\section{Ausblick}
\label{ausblick}

Um die entwickelte Smarthome Umgebung robuster zu gestalten, ist es wünschenswert, den bisher eingeschlagenen Weg über RedMatic abzuschaffen.
Wie in Abschnitt \ref{pivccu:expansion} auf Seite \pageref{pivccu:expansion} erwähnt, sollte der Nachrichtentransport der CCU statt über eine zweite Node-Red Installation direkt mit Hilfe eines Skriptes mittels TCP/IP an Mosquitto erfolgen.
Alternativ ist es auch denkbar die piVCCU an Homegear über die Homegear-Schnittstelle XML-RPC anzubinden.
Dazu ist aber weitere Recherche notwendig.
Idealerweise implementiert Homegear in der Zukunft das Homematic IP Protokoll und mach das Benutzen von piVCCU überflüssig.

\paragraph{}
Um die Sicherheit des Systems zu Verbessern, unterstützt MQTT die Nutzung von SSL-Verschlüsselung, wodurch Nachrichten verschlüsselt übertragen werden können.
Dies erfordert die Nutzung von SSL-Zertifikaten, die auch auf den Sensoren bekannt gemacht werden.
Außerdem ist es wünschenswert Eduroam für die WLAN-Sensoren zu nutzen.
Mit der Verbindung der WLAN-Sensoren zu dem vom Raspberry Pi aufgesetztem WLAN-Netzwerk, ist es Nötig, in jedem Raum in dem Sensoren genutzt werden sollen, einen Raspberry Pi an das LAN-Netzwerk der Hochschule anzuschließen.
Sind die Sensoren jedoch im WLAN-Netz der Hochschule reicht ein Zentraler Computer als Zentrale der Samrthome Umgebung.