\documentclass[
    12pt,
    a4paper,
    ngerman,
    parskip=half,       % Erzeugt Abstände zwischen Absätzen statt Einrückungen
    numbers=noenddot,    % Entfernt Punkte nach den Gliederungsnummern
    headsepline         % Trennlinie unter der Kopfzeile
]{scrartcl}

% --- Standards für deutsche Texte ---
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{babel}
\usepackage{lmodern} 
\usepackage{microtype}  % Verbessert den Randausgleich und Textfluss

% --- Layout & Seitenränder ---
\usepackage[left=3cm,right=2.5cm,top=4cm,bottom=4cm]{geometry}

% --- Mathematik & Technik ---
\usepackage{amsmath, amssymb}
\usepackage{siunitx}    % Professionelles Setzen von Einheiten
\sisetup{
    locale = DE,        % Komma als Dezimaltrenner
    separate-uncertainty = true,
    per-mode = symbol
}

% --- Grafiken & Verweise ---
\usepackage{graphicx}
\usepackage{float}      % Erlaubt [H] für exakte Bildpositionierung
\usepackage{pdfpages}   % Zum Einbinden des Deckblatts
\usepackage{subcaption}
\usepackage[hidelinks]{hyperref} % Verlinktes Inhaltsverzeichnis ohne rote Rahmen
\usepackage{csvsimple-l3}

% --- Kopf- und Fußzeile ---
\usepackage[headsepline]{scrlayer-scrpage}
\pagestyle{scrheadings}
\clearpairofpagestyles
\ihead{Praktikumsbericht -- N. Peschka, L. Debray, C. Jacobs}
\ohead{\pagemark}

% --- Definitionen für den Text ---
\usepackage[autostyle]{csquotes} % Korrekte Anführungszeichen mit \enquote{}

\begin{document}

% 1. Deckblatt einbinden
% Stelle sicher, dass die Datei im selben Ordner liegt wie diese .tex Datei
\includepdf[pages=1]{Deckblatt.pdf}

% 2. Verzeichnisse
\tableofcontents
\clearpage
\listoffigures
\newpage

\section{Einführung}

\section{Literatur}

\section{Versuchsaufgaben}

\subsection{Versuchsvorbereitung}

\subsubsection{Welche Schutzart hat Ihre Mobiltelefon und das zugehörige Netzteil?
Was bedeutet die erste Ziffer, was die zweite?}

Das Mobiltelefon hat Schutzart IP 68.

IP6X: Schutz gegen Eindringen von Staub

IPX8: Schutz gegen Süßwasser bei bis zu 1,5m Wassertiefe für 30min

\subsubsection{Wo befindet sich in Ihrer Wohnung der „Sicherungskasten“?
Können Sie die Leitungsschutzschalter und den RCD identifizieren?
Falls ein RCD zu finden ist, welches Netz liegt vor?}

Der Sicherungskasten liegt direkt hinter der Haustür rechts.

Es liegt ein TN-C-S oder ein TT-Netz vor. Dabei kommt auf den Hausanschluss an.

\subsubsection{In einem Altbau erfolgt die Energieversorgung über
ein TN-C-Netz. Zu jeder Schutzkontaktsteckdose führen ein Außenleiter L1 und ein PEN-Leiter. Neutralleiter- und Schutzleiteranschluss sind in der Steckdose mit einem Drahtstück überbrückt. An der Steckdose ist eine ortsveränderliche Kochplatte (Schutzklasse I) angeschlossen (siehe Abbildung 12). Bei welchem Fehler tritt eine extreme Gefährdung des Benutzers auf?}

Eine extreme Gefährdung geht von einem Gehäuseschluss (Körperschluss) aus. Hierbei liegt Spannung am Gehäuse an und der Schutzleiter wird stromführend.

\subsection{Widerstand des menschlichen Körpers}

\subsubsection{Körperwiderstand zwischen linker und rechter Hand}

Körperwiderstand $R_K=2MOhm$

\subsubsection{Schlussfolgerung}

Nein, die Schlussfolgerung ist nicht richtig, weil die Messung nicht korrekt ist und der eigentliche Körperwiderstand ~$2,4kOhm$ beträgt. Damit wäre die Stromstärke deutlich höher. Zudem fließt der Strom bei linker und rechter Hand direkt durchs Herz, was ein zusätzliche Gefährdung bedeutet.

\subsubsection{Wechselspannung}
230 V AC sind gefährlich, weil es durch die Wechselspannung leichter zu Herzrhythmusstörungen kommen kann.

\subsection{Isolationswiderstand}


\subsubsection

\subsubsection{Gossen GO-MAT 0100}

Messung $R_Iso>100MOhm$

Ausgeschaltet: Der Messbereich wurde überschritten. 

Eingeschaltet: Der Messbereich wurde auch überschritten. Außer wenn von L zu N gemessen wurde. Dabei war $R_Iso=0,01MOhm$. Das erklärt sich, weil das Gerät im Betrieb den L und N Leiter über die Primärspule verbindet.


\subsubsection{Gossen-Metrawatt PROFITEST 2}


Ausgeschaltet: $R_Iso>300MOhm$ und $U=160V$

Angeschaltet: $R_Iso>300MOhm$ und $U=160V$

\subsubsection{Überschlägige Berechnung des Ableitstroms}

$I_a = U/R_Iso = 230V/100\cdot10^6Ohm = 2,3\cdot10^-6 A$

\subsection{Messung des Ableitstroms}

\subsubsection{Skizze}


\subsubsection{Ableitstrom}

normaler Geräteanschlussstecker

    aus: $I_A=0,018mA$

    ein: $I_A=0,36mA$


verdrehter Geräteanschlussstecker

    aus: $I_A=0,019mA$

    ein: $I_A=0,32mA$


Größter Wert: $I_A=0,36mA$

\subsection{Leitungsschutzschalter}

\subsubsection{Aufbau, Strompfad und Wirkmechanismus}

Es ist der Aufbau zu skizzieren, der Strompfad und der Wirkungsmechanismus zu beschreiben. Vergleichen Sie dabei auch die LS-Schalter für unterschiedliche Messströme miteinander

\subsubsection{Wirkungsweise der Lichtbogenlöschkammer}

\subsection{RCD}

\subsubsection{Fehlerstrommessung}

\textbf{FI-Schutzschalter 30 mA}

//

Ohne Diode

Beginn Messung: Ableitstrom $I_A=9,26mA$

Auslösen des RCD: Ableitstrom $I_A=20,87mA$

//

Mit Diode

Beginn: Ableitstrom $I_A=5,1mA$

Auslösen des RCD: Ableitstrom $I_A=21,4mA$

\textbf{LS/DI-Schutzschalter 10 mA}

//

Ohne Diode

Beginn Messung: Ableitstrom $I_A=6,08mA$

Auslösen des RCD: Ableitstrom $I_A=7mA$

//

Mit Diode 

Beginn Messung: Ableitstrom $I_A=3,3mA$

Auslösen des RCD: Ableitstrom $I_A=6,6mA$

\textbf{Vergleich der Messergebnisse}

\subsubsection{Weitere Messungen}

\textbf{Gossen GO-MAT 0100}

//

RCD mit 30 mA

Spannung zwischen L1 und PE $U=237V$

Berührungsspannung $U=30,8V$

Schleifenwiderstand $R_S=0,96kOhm$

Auslösezeit $t_A=45ms$

//

RCD mit 10 mA

Spannung zwischen L1 und PE $U=235V$

Berührungsspannung $U=10,3V$

Schleifenwiderstand $R_S=0,96kOhm$

Auslösezeit $t_A=35ms$

\textbf{Gossen-Metrawatt PROFITEST 2}

//

RCD mit 30 mA

Netzspannung $U_N=230V$

Netzfrequenz $f_N=50Hz$

Berührungsspannung $U_L=50V$

Berührungsspannung $UIΔN=32.1V$

Berechneter Erdungswiderstand $R_E=1kOhm$

Auslösezeit $t_A=37ms$

Gemessener Erdungswiderstand $R_E=1,01kOhm$

//

RCD mit 10 mA

Netzspannung $U_N=230V$

Netzfrequenz $f_N=50Hz$

Berührungsspannung $U_L=50V$

Berührungsspannung $UIΔN=10,8V$

Berechneter Erdungswiderstand $R_E=1,02kOhm$

Auslösezeit $t_A=32ms$

Gemessener Erdungswiderstand $R_E=1,02kOhm$

\subsubsection{Aufbau und Wirkungsmechanismus des RCD}

\subsubsection{Nutzen der Sicherheits-Steckdosenleiste}

% \begin{figure}[H]
%     \centering
%     \includegraphics[width=0.6\linewidth]{Bilder/Funktionsstruktur der mechanischen Waage.png}
%     \caption{Funktionsstruktur der mechanischen Waage}
%     \label{fig:Funktionsstruktur der mechanischen Waage}
% \end{figure}





\end{document}